**ДОДАТОК 2**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення**

Потреба у закупівлі Національним агентством з питань запобігання корупції товарів (комп’ютерного обладнання), зумовлена необхідністю забезпечення потреби працівників Національного агентства для виконання їх службових обов’язків.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Середня вартість одиниці\*, грн** | **Сума, грн** |
| 1 | **Кабель USB** Роз'єми: USB Type A/USB Type B Довжина, м: 1,8 Додатково: Феритовий фільтр | од. | 30 | 40,72 | 1221 |
| 2 | **Патч-корд 0.5** Вид кабелю: S/FTP Категорія кабелю: CAT6a Довжина, м: 0,5 Роз'єми: RJ-45 | од. | 100 | 62 | 6200 |
| 3 | **Патч-корд 0.25** Вид кабелю: S/FTP Категорія кабелю: CAT6a Довжина, м: 0,25 Роз'єми: RJ-45 | од. | 100 | 53,3 | 5330 |
| 4 | **Патч-корд 5** Вид кабелю: F/UTP Категорія кабелю: CAT5 Довжина, м: 5 Роз'єми: RJ-45 | од. | 50 | 84 | 4200 |
| 5 | **Клавіатура** Призначення: для настільних ПК Підключення: дротове Інтерфейс комунікації з ПК: USB Тип клавіатури: стандартна Цифровий блок: наявний Додатково: Українська розкладка, вологозахищена конструкція Гарантійний термін не менше 36 місяців | од. | 40 | 299 | 11960 |
| 6 | **Миша**  Призначення: для настільних ПК Підключення: дротове Інтерфейс комунікації з ПК: USB Конструкція корпусу миші: симетрична Тип сенсора миші: оптичний Роздільна здатність, dpi: не менше 1000 Гарантійний термін не менше 36 місяців | од. | 40 | 255,3 | 10212 |
| 7 | **Комутатор некерований**  Кількість портів: 5 пропускна здатність: не менше 10/100 Мбіт/с  Гарантійний термін не менше 24 місяців | од. | 10 | 234,7 | 2347 |
| 8 | **Телефонний апарат** Протоколи/стандарти, що підтримуються: SIP SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR Мережеві інтерфейси: Не менш 2 портів 10/100 Ethernet Живлення: зовнішній блок живлення (220 В; 50 Гц) Кодеки, та протоколи: G.711µ/a, G.722 (широкосмуговий), , G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)VAD,CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Дисплей: графічний LCD-дисплей 132 х 48 пикселів (2,95') Функціональні кнопки: 2 клавіші ліній з двокольоровими світлодіодами, 3 програмованих контекстних клавіші, 5 навігаційних клавіш, 13 спеціальних клавіш: MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND и REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME, PHONEBOOK, MESSAGE, HOLD, PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME Сумісність: можливість автоматичного виявлення та адміністрування з SIP-серверу Grandstream UCM6510\*\*. Підтримка: доступ до оновлень ПЗ з сайту виробника, on-line підтримка виробника Акаунти: не менше 1 SIP акаунт 2 SIP-лінії Додаткові функції: утримання, переведення виклику, переадресація (умовна/безумовна, без відповіді/зайнятий), телефонна книга (XML, LDAP, до 1000 записів), очікування виклику, журнал викликів (до 200 записів), авто-набір, авто-відповідь, click-to-dial, тристороння конференція, блок живлення у комплекті, можливість настінного монтажу, 2 кутові позиції підставки. Гарантійний термін не менше 36 місяців | од. | 40 | 1525 | 61000 |
| 9 | **Флеш-накопичувач, пам'ять USB** Об'єм пам'яті, ГБ: 32 Інтерфейс: USB роз'єм: USB Type-A максимальна швидкість читання: не менше 190 МБ/с,  Гарантійний термін не менше 60 місяців | од. | 30 | 299 | 8970 |
| 10 | **Флеш-накопичувач, пам'ять USB** Об'єм пам'яті, ГБ: 64 Інтерфейс: USB роз'єм: USB Type-A максимальна швидкість читання: не менше 190 МБ/с,  Гарантійний термін не менше 60 місяців | од. | 20 | 421,7 | 8434 |
| **Всього, грн:** | | | | | **119 874** |

\* Середню вартість одиниці товару визначено виходячи з цін на ринку представлених у Додатку

\*\* В Національному агентстві з питань запобігання корупції телефонний зв'язок налаштовано за допомогою SIP-серверу Grandstream UCM6510