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Обґрунтування розміру бюджетного призначення та
очікуваної вартості предмета закупівлі

[bookmark: _GoBack]Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації Національного агентства з питань запобігання корупції здійснює закупівлю: Послуги з поточного ремонту щодо відновлення герметизації стиків примикання віконних блоків до стін будівлі Національного агентства з питань запобігання корупції за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28, код згідно з ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи відповідно до вимог Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 23.01.2026 № 33/26 на підставі наявної потреби для забезпечення діяльності з урахуванням поточних завдань замовника відповідно до дефектного акту.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2026 рік Національного агентства за КПКВК 6331010 «Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції», КЕКВ 2240 - 1 909 702,00 грн з ПДВ.
Обґрунтування очікуваної вартості
Очікувану вартість визначено на основі порівняння цін з отриманих цінових пропозицій від потенційних виконавців послуг. Працівниками Управління зібрано інформацію та визначено очікувану вартість з дотриманням принципу об’єктивності та раціонального використання бюджетних коштів згідно наданих цінових пропозицій. Відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) з масиву цінових даних (щонайменше 3 ціни) виключено ціни, які суттєво (на 30 % і більше) відрізняються в меншу/більшу сторону від найближчої наступної/попередньої ціни. 
Очікувана вартість закупівлі без ПДВ – 1 331 578,46 грн (Один мільйон триста тридцять одна тисяча п’ятсот сімдесят вісім гривень 46 копійок). 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. Предмет закупівлі: Послуги з поточний ремонт щодо відновлення герметизації стиків примикання віконних блоків до стін будівлі Національного агентства з питань запобігання корупції за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28, код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.
2. Місце надання Послуг: 01103, м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28.
3. Строк надання Послуг: з дати підписання цього Договору до 18.12.2026 (включно). Виконавець може забезпечити дострокове завершення надання Послуг і здачу їх Замовнику.
Кошторисна документація на послуги, що є предметом цієї закупівлі, складається на основі дефектного акту відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом від 01.11.2021 року №281 Міністерство розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». На виконання вимог частини першої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» у документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має зазначатися така інформація щодо кожної номенклатурної позиції найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, країна походження товару.
	
	
	

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ
	

	[bookmark: _Hlk212210442]на  поточний ремонт щодо відновлення герметизації стиків примикання віконних блоків до стін будівлі Національного агентства з питань запобігання корупції за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28

	№.
	 Найменування робіт і витрат
 
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж та повне очищення прорізів від старої пошкодженої піни і залишків зруйнованого утеплювача (пінопласту) по периметру віконних блоків
	пог. м.
	1300
	 

	2
	Локальний демонтаж пошкоджених ділянок теплоізоляції (пінопласту) в прорізах віконних блоків 
	м2
	16
	 

	3
	Відновлення пошкоджених ділянок відкосів (пінопласту) з подальшою герметизацією монтажних швів спеціалізованою паропроникною мастикою

	м2.
	16
	 

	4
	Знепилювання поверхонь та ґрунтування прорізів (відкосів і торців рами) ґрунтовкою глибокого проникнення

	пог. м.
	1300
	 

	5
	Влаштування центрального теплоізоляційного шару: заповнення монтажних швів професійною монтажною піною (під пістолет)
	пог. м.
	1300
	 

	6
	Підрізання залишків монтажної піни після повного затвердіння
	пог. м.
	1300
	 

	7
	Влаштування зовнішнього захисного гідроізоляційного  шару: герметизація монтажних швів спеціалізованою паропроникною мастикою (герметиком для зовнішніх робіт). Товщина шару 3-5 мм, настил на раму/стіну від 3 мм.

	
пог. м.
	
1300
	 

	8
	Встановлення захисних кутових/прямих планок з полімерним покриттям 80*80 мм для захисту монтажного шва від УФ-випромінювання та вологи

	пог. м.
	1300
	 



